|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\PC-48\Desktop\Резервная_копия_зса логотип новый письма.jpgБесплатный номер: 8-800-550-7377  (3513) 265-005 факс: 265-005sp.agregat@zavodsa.ru www.zavodsa.ru | ООО “Завод СпецАгрегат”Россия,456304, г.Миасс, ул.8 Июля 10а, Производственная площадка :г.Миасс, Объездная дорога 2/17ИНН 7448069375, КПП741501001р/с 40702810872090107345 в Отделении №8597 Сбербанка России г. Челябинск к/с 30101810700000000602БИК 047501602 ОГРН 1057422041005 |

Технические характеристики промышленной продукции

|  |
| --- |
| Наименование промышленной продукции: Автомобиль бортовой 545313 на шасси УРАЛ 4320 |
| Наименование показателей | Значение |
| Технические условия  | Автомобиль бортовой 545313 на шасси УРАЛ 4320 |
| Технические условия ТУ 29.10.41.110-021-75446802-2019 «Автомобиль бортовой модель 021-СА и ее модификации » |
| Сборочный чертеж | 545313(У)-00.00.000 СБ Автомобиль бортовой |
| Суммарная мощность электроэнергии, выдаваемая электрической системой одновременно, кВТ  | 100 |
| Наименование параметра | Значение |
| 1. Тип шасси
 | УРАЛ 4320-4951-82 |
| 1. Полная допустимая масса, кг, не более
 | 22500 |
| 1. Распределение нагрузки на дорогу, кг, не более:
 |  |
|  -через шины передних колес | 6500 |
|  -через шины колес задней тележки | 16000 |
| 1. Ёмкость топливного бака, л., не менее
 | 300 |
| 1. Кабина
 | бескапотная, металлическая, двухдверная, расположенная за двигателем |
| 1. Запас хода автомобиля полной массы, км, не менее
 | 600 |
| 1. Колесная формула
 | 6х6 |
| 1. Двигатель, тип, мощность
 | ЯМЗ-53653 |
| 1. Мощность двигателя, л.с.
 | 175/238 |
| 1. Экологический класс
 | 5 |
| 1. Максимальная скорость
 | 90км/час |
| 1. Шины
 | КАМА-1260ИД-П284, ОИ-251200х500-508, 425/85 R21, 156, F, G, J |